<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">31
31 ,╪Co ,553EA UND KONST. 
7, 1  ,500NoConnect,x   , 0 ,в
7, 2  ,501INPUT 1,I1  , 0 ,в
7, 3  ,501INPUT 2,I2  , 0 ,в
7, 4  ,501INPUT 3,I3  , 0 ,в
7, 5  ,501INPUT 4,I4  , 0 ,в
7, 6  ,501INPUT 5,I5  , 0 ,в
7, 7  ,501INPUT 6,I6  , 0 ,в
6, 41 ,501INPUT 7,I7  , 0 ,в
6, 42 ,501INPUT 8,I8  , 0 ,в
6, 43 ,501INPUT 9,I9  , 0 ,в
6, 44 ,501INPUT 10,I10 , 0 ,в
6, 45 ,501INPUT 11,I11 , 0 ,в
6, 46 ,501INPUT 12,I12 , 0 ,в
4, 47 ,551INPUT a1,Ia1 , 0 ,в
4, 48 ,551INPUT a2,Ia2 , 0 ,в
4, 49 ,551INPUT a3,Ia3 , 0 ,в
4, 50 ,551INPUT a4,Ia4 , 0 ,в
7, 8  ,502OUTPUT 1,Q1  , 0 ,в
7, 9  ,502OUTPUT 2,Q2  , 0 ,в
7, 10 ,502OUTPUT 3,Q3  , 0 ,в
7, 11 ,502OUTPUT 4,Q4  , 0 ,в
6, 51 ,502OUTPUT 5,Q5  , 0 ,в
6, 52 ,502OUTPUT 6,Q6  , 0 ,в
6, 53 ,502OUTPUT 7,Q7  , 0 ,в
6, 54 ,502502OUTPUT 8,Q8  , 0 ,в
4, 55 ,552OUTPUT a1,Qa1 , 0 ,в
4, 56 ,552OUTPUT a2,Qa2 , 0 ,в
4, 57 ,552OUTPUT a3,Qa3 , 0 ,в
4, 58 ,552OUTPUT a4,Qa4 , 0 ,в
7, 13 ,503HIGH,hi  , 0 ,в
7, 12 ,504LOW,lo  , 0 ,в
  6 ,╪GF ,554GRUNDFUNKTIONEN
7, 20 ,505AND, `  , 3 ,в,   р, 1 , 2 ,   р, 1 , 3 ,   т, 1 , 4 
7, 21 ,506OR,╔1  , 3 ,в,   р, 1 , 2 ,   р, 1 , 3 ,   т, 1 , 4 
7, 22 ,507NOT, 1  , 1 ,©,   р, 1 , 3 
7, 23 ,508NAND, `  , 3 ,©,   р, 1 , 2 ,   р, 1 , 3 ,   т, 1 , 4 
7, 24 ,509NOR,╔1  , 3 ,©,   р, 1 , 2 ,   р, 1 , 3 ,   т, 1 , 4 
7, 25 ,510EXOR,=1  , 2 ,в,   р, 1 , 2 ,   р, 1 , 3 
 12 ,╪SF ,555SONDERFUNKTIONEN
7, 30 ,511Einschaltverz■gerung,ВЬБЮ, 2 ,в,Trgр, 1 , 2 ,T  р, 2 , 3 
7, 31 ,512Ausschaltverz■gerung,ЮФЦЬ, 3 ,в,Trgр, 1 , 2 ,R  р, 1 , 3 ,T  т, 2 , 4 
7, 32 ,513StromstoАrelais,ЮЮСА, 3 ,в,Trgр, 1 , 2 ,R  р, 1 , 3,Parт, 6, 4
7, 34 ,514Zeitschaltuhr,ХКЛН,3,в,No1р, 3 , 2 ,No2р, 3 , 3 ,No3т, 3 , 4 
7, 33 ,515Selbsthalterelais,RS  ,3,в,S  р, 1 , 2 ,R  р, 1 , 3,Parт, 6, 4 
7, 35 ,516Taktgeber,  ЮЮ,2,в,En р, 1 , 2 ,T  р, 2 , 3 
7, 36 ,517speich. Einschaltverz.,ЮФБС, 3 ,в,Trgр, 1 , 2 ,R  р, 1 , 3 ,T  т, 2 , 4 
1, 37 ,518V/R-Z└hler,ДГПЯ, 4 ,в,R  я, 1 , 1 ,Cntр, 1 , 2 ,Dirр, 1 , 3 ,Parт, 4 , 4 
6, 38 ,519Betriebsstd.-Z└hler,ЧhБС,4,в,R  я, 1 , 1 ,En р, 1 , 2 ,Ralр, 1 , 3 ,Parт, 5 , 4
6, 39 ,520Wischrelay,САЮФ,2,в,Trgр, 1 , 2 ,T  р, 2 , 3
6, 59 ,521Schwellwertschalter,/\ВЬ,2,в,Freр, 1 , 2 ,Parр, 7 , 3
6, 37 ,518V/R-Z└hler,ДГПЯ, 4 ,в,R  я, 1 , 1 ,Cntр, 1 , 2 ,Dirр, 1 , 3 ,Parт, 4 , 4 

03.04.97 inkl. L/ASi-Konstanten und L/ASi-Sonderfkt.,LogoType
10.04.97 mit Shorthelp in Statuszeile
11.04.97 Symbol Betriebstd.Z└hler ge└ndert
03.07.97 erster Wert in der Zeile ist jetzt ein Bit-Set, das die passenden LOGO!-Varianten angibt.
09.07.97 Listenname mit Textnr.</pre></body></html>