SIMULIEREN
MIT
FLUIDSIM
VERSUCHE
EXKURSE
MATHEMATISCHE
MODELLE
VERSCHIEDENES
LERNPROGRAMM
HERZLICH
WILLKOMMEN
ZUM
"SIMULIEREN
PNEUMATIK"
ZIEL
DIESES
KURSES
IST
ANHAND
PRAKTISCHER
BEISPIELE
EINEN
EINBLICK
DIE
SIMULATION
ELEKTROPNEUMATISCHER
SYSTEME
DEM
SIMULATIONSPROGRAMM
BEKOMMEN
WIRD
VORAUSGESETZT
DASS
SIE
DEN
GRUNDLEGENDEN
FUNKTIONEN
UND
DER
BEDIENUNG
VON
VERTRAUT
SIND
STARTSEITE
BEWEGEN
EINER
MASSE
NACHFOLGEND
SOLLEN
MITHILFE
EINIGE
DURCHGEFÜHRT
WERDEN
BESTIMMUNG
DES
NORMAL
NENNDURCHFLUSSES
LEITWERT
KRITISCHES
DRUCKVERHÄLTNIS
MASSENTRÄGHEIT
MESSEN
BERECHNEN
LUFTBEDARFS
HORIZONTALES
VERTIKALES
EINE
SOLL
EINEM
ZYLINDERKOLBEN
GESCHOBEN
GEHOBEN
EINBAUWINKEL
ZYLINDERS
90°
VERSUCH
DURCH
AUSWAHL
UNTERSCHIEDLICHER
ZYLINDER
EINSTELLUNGEN
ZYLINDERKONFIGURATOR
GEZEIGT
WIE
VIEL
KRAFT
AUFBRINGEN
MUSS
DIESE
HORIZONTAL
VERTIKAL
WELCHER
NÖTIG
SCHIEBEN
BZW
HEBEN
WELCHE
AUSWIRKUNGEN
AUF
DAS
GLEICHEN
HAT
DAFÜR
PROBLEMSTELLUNG
FOLGENDE
SCHALTUNG
DIENT
ALS
VERSUCHSAUFBAU
DOPPELT
WIRKENDE
INDUSTRIEVERSION
UMGEBAUTE
VERSION
ZUNÄCHST
UNTERSUCHT
PNEUMATIK
TECHNOLOGIEPAKETEN
FESTO
DIDACTIC
EINGESETZT
BEI
HANDELT
SICH
INDUSTRIELLEN
NORMZYLINDERS
DSNU
100
PPV
AUSWERTUNG
TEIL
WENN
DRUCK
ERHÖHEN
ERHÖHT
KOLBENKRAFT
AUSÜBEN
KANN
KOLBEN
FÄHRT
SCHNELLER
AUS
VERRINGERUNG
DRUCKS
LANGSAMER
NOCH
WEITER
VERRINGERT
SCHLIEßLICH
GAR
NICHT
MEHR
WEIL
ABNIMMT
BESTIMMTEN
WERT
AUSREICHT
NORMZYLINDER
DATENBLATT
NACH
DIN
ISO
6432
FÜR
BERÜHRUNGSLOSES
ABTASTEN
VERSCHIEDENE
BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
OHNE
ZUSÄTZLICHE
BEFESTIGUNGSELEMENTE
EINSTELLBARER
ENDLAGENDÄMPFUNG
EINGESTELLTE
ZYLINDERPARAMETER
PARAMETER
ENTSPRECHEND
OBEN
AUFGEFÜHRTEN
EINGESTELLT
LASSEN
EIGENSCHAFTSDIALOG
EINSTELLEN
ERREICHEN
DOPPELKLICK
BETREFFENDE
ZYLINDERSYMBOL
KOLBENDURCHMESSER
KOLBENSTANGENDURCHMESSER
SIEHE
EXKURS
BERECHNUNG
KOLBENSTANGENDURCHMESSERS
HORIZONTALE
EINBAULAGE
EXTERNE
LAST
REIBUNG
BITTE
BEACHTEN
KOLBENFLÄCHE
BENÖTIGT
ZYLINDERKOLBENS
BESTIMMEN
AUTOMATISCH
BERECHNET
UNTER
„ABGELEITETE
PARAMETER"
ANGEZEIGT
DIESEM
FALL
BETRÄGT
QCM
STAHL
STAHLUNTERGRUND
BEWEGT
DAZU
BEWEGTE
HAFTREIBUNGSKOEFFIZIENT
GLEITREIBUNGSKOEFFIZIENT
BETRIEBSDRUCK
DRUCKLUFTQUELLE
MITTLEREN
MPA
BAR
EINZUSTELLEN
DURCHFÜHRUNG
SCHALTPLAN
BEOBACHTEN
ZUSTANDSDIAGRAMM
WEG
GESCHWINDIGKEIT
DURCHMESSER
ZYLINDERMODELL
ENTNEHMEN
THEORETISCHE
VERWENDETE
188
BEWEGUNG
SETZEN
LÖSUNG
ZEIGEN
DAMIT
HAFTREIBUNG
ÜBERWINDEN
LOSBRECHKRAFT
FOLGT
LAUT
THEORETISCHEN
EFFEKTIVEN
WEITERE
DETAILS
DAHER
BLEIBT
GLEITREIBUNG
GERINGER
GLEITREIBUNGSKRAFT
ENTGEGENWIRKT
IHRE
TRÄGHEIT
EINFLUSS
BESCHLEUNIGUNG
GRÖßER
BEWEGENDE
DESTO
FÄLLT
DIES
GEWÜNSCHTE
VERFAHRGESCHWINDIGKEIT
BERÜCKSICHTIGEN
ÜBER
KÖNNEN
ERFAHREN
ZUSATZAUFGABE
VARIIEREN
ZWISCHEN
SCHALTPLÄNE
BESCHREIBEN
HINWEIS
STOPPEN
BEVOR
DRUCKWERTE
VERÄNDERN
STETS
DIESELBE
AUSGANGSSITUATION
ANSCHLIEßENDEN
START
HERZUSTELLEN
ZEIGT
VERÄNDERTEN
NUN
EINGEBAUT
WIEDER
STARTEN
OFFENSICHTLICH
KLEINER
GEWICHTSKRAFT
HEBENDEN
ALSO
EIN
AUSGEWÄHLT
DESSEN
BEIM
VERTIKALEN
KEINE
ROLLE
SPIELT
COS
ZUR
ZYLINDERAUSWAHL
SCHRITTE
DURCHZUFÜHREN
DATENBLÄTTERN
ODER
MINIMALEN
NOTWENDIG
UNTERSCHREITET
DABEI
KOMMT
SOGAR
VOLLSTÄNDIG
STILLSTAND
IHREN
BERECHNUNGEN
MINDESTENS
DAGEGEN
AUSREICHEND
EXTERNER
ERDBESCHLEUNIGUNG
FOLGENDER
FORMEL
PRODUKTKATALOG
VORLAUF
EINES
483
REICHT
NÄCHSTGRÖßERE
754
ANGEGEBEN
KOMPAKTZYLINDER
ADVU
KATALOG
WÄHLEN
WIR
ABGEBILDETEN
RÜCKLAUF
ERMITTELT
FUNKTION
PRÜFEN
EINSTELLUNG
OBWOHL
JEDEM
VENTIL
NENNDURCHFLUSS
DIREKT
ZUGEWIESEN
AUCH
MÖGLICH
FOLGENDEN
WEGEVENTILS
BESTIMMT
VERRINGERN
SOLANGE
ÖFFNUNGSGRAD
DROSSELVENTILS
BIS
RECHTEN
MANOMETER
ÜBERDRÜCKE
KLICKEN
WÄHREND
DROSSEL
REGLER
ÖFFNUNGSGRADS
ERSCHEINEN
SOBALD
ERREICHT
DURCHFLUSSMESSER
ABLESEN
MIN
NACHDEM
BEENDET
HABEN
GEMESSENEN
DIALOGBOX
ÜBERPRÜFEN
ÖFFNEN
WEGEVENTIL
ZUGEHÖRIGEN
DORT
EINGESTELLTEN
MÜSSEN
"AUSFÜHREN
STOPP"
BEENDEN
GELANGEN
BEARBEITUNGSMODUS
SIMULATIONSMODUS
SCHALTEN
NÄMLICH
DARAUF
KRITISCHE
6358
KENNGRÖßEN
DURCHFLUSSES
PNEUMATISCHER
BAUELEMENTE
MESSUNG
LEITWERTS
STELLT
ZWEI
METHODEN
VERFÜGUNG
KONSTANTEN
VORDRUCK
SOWEIT
ABGESENKT
VOLUMENSTROM
BEDEUTET
ÜBERKRITISCHER
DURCHFLUSS
VORLIEGT
WOBEI
ENGSTEN
STELLE
PRÜFLINGS
SCHALLGESCHWINDIGKEIT
ZWEITE
METHODE
EIGNET
PRÜFLINGE
DENEN
GEGENDRUCK
HIER
SCHRITTWEISE
MASSENSTROM
PROPORTIONAL
STEIGT
SOMIT
EBENFALLS
DURCHFLUSSMODELL
BEIDEN
ÜBERKRITISCHEN
TEMPERATUR
MESSGERÄT
GLEICHUNG
ÜBERKRITISCHE
DURCHSTRÖMUNG
NÄHERUNGSELLIPSE
HILFE
MESSPUNKT
UNTERKRITISCHEN
BEREICH
BERECHNUNGSFORMELN
KRITISCHEN
DRUCKVERHÄLTNISSES
BEISPIEL
KOMPONENTENPARAMETER
MAXIMALER
1000
DROSSELVENTIL
2000
5000
ERMITTELN
STELLEN
ANZUZEIGENDEN
EINHEITEN
VERWENDET
KONSTANT
DANN
293
ANGENOMMEN
GEWÄHLT
SCHRITTWEISES
SCHLIEßEN
LÄSST
BERECHNETEN
ERGEBNISSE
STIMMEN
VERWENDETEN
GRÖßEN
ÜBEREIN
ALLE
VENTILE
EINFACHE
BESCHRIEBENEN
DARAUS
24078
MESSERGEBNIS
ÜBEREINSTIMMT
500
AUFGEZEIGT
LANGSAM
BESCHLEUNIGT
GERINGE
WIRKT
VERANSCHAULICHEN
RELATIV
GERINGEN
VERHALTENS
VERFOLGT
MAXIMALE
DANACH
OPTIMIERT
HOHER
ENTSPRECHENDER
BESCHRIEBEN
TRÄGHEITSGESETZ
UMSCHREIBT
BEGRIFF
„JEDE
BESTREBEN
BEWEGUNGSZUSTAND
BEIZUBEHALTEN
ZUSTAND
RUHE
RUHIG
BLEIBEN
UNVERÄNDERT
GERADLINIG
URSACHE
JEDEN
BEWEGUNGSÄNDERUNG
ZUSAMMENHANG
BESCHREIBT
PRODUKT
SEIN
ANDERSHERUM
MAN
GLEICHER
KRAFTEINWIRKUNG
MAßE
BESCHLEUNIGUNGEN
GUT
SIMULIERTEN
WERTEN
GERINGFÜGIGEN
ABWEICHUNGEN
KOMMEN
DRUCKVERLUSTE
VENTILEN
INTERNE
ZYLINDERREIBUNG
ZUSTANDE
BERÜCKSICHTIGT
KONSTANTER
GLEICHUNGEN
ZEIT
ANGEBEN
ZUSTANDSDIAGRAMMEN
ENTNOMMEN
SEKUNDEN
ERGIBT
ZURÜCKGELEGTEN
ABGESCHÄTZTEN
WERTE
OPTIMIERUNG
ZYLINDERBESCHLEUNIGUNG
SUCHEN
BESCHLEUNIGEN
GEEIGNETEN
EXPERIMENTELL
ANDEREN
EXPERIMENTELLEN
ERMITTLUNG
WÄHLT
GRÖßERER
GEWÜNSCHTEN
REALEN
VERWENDEN
ZUVOR
ERFORDERLICHE
UMSTELLUNG
ERHÄLT
ERZEUGEN
KOLBENDURCHMESSERS
AUFGEFÜHRT
VERFOLGEN
LINKE
RECHTE
IMPULSVENTIL
HIN
HERZUSCHALTEN
BEURTEILEN
ERGEBNIS
VOR
VERGLEICH
RECHNUNG
ERWÜNSCHTE
LIEGT
DARAN
ENDLAGE
ANFÄHRT
GEFORDERTE
WEITERER
GRUND
DRUCKABFALL
DIESER
GRÖßEREM
VORANGEGANGENE
ÜBERSCHLAGSRECHNUNG
ABGESCHÄTZT
GENAUERE
AUSLEGUNG
JEDOCH
EXPERIMENTE
DYNAMISCHE
AUSGEWÄHLTE
KÖNNTE
BESCHRIEBENE
735
ENTSTEHENDE
WÜRDE
ALLERDINGS
GERINGERE
SORGEN
BEWEGTEN
VEREINFACHUNG
BESSEREN
VERDEUTLICHUNG
HAFT
HORIZONTALEN
MATERIAL
BESTEHT
UNBERÜCKSICHTIGT
AUFGEWENDET
GROßE
GERING
AUFGRUND
KURZEN
KOLBENWEGS
KOLBENRINGFLÄCHE
DADURCH
ERREICHBARE
MASSEN
HOHE
AUSÜBT
UNSEREM
REIBUNGSKOEFFIZIENTEN
SCHAFFEN
NIMMT
HAFTREIBUNGSKOEFFIZIENTEN
BRINGT
NUR
NEWTON
MAXIMALEN
VERFAHREN
LÖSEN
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
ALLGEMEINEN
HAND
GELÖST
WIRKSAME
EINFACHER
AUFGESTELLT
UMGESTELLT
LAUTET
SETZT
KRÄFTE
WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG
SPIELEN
ERZEUGUNG
AUFBEREITUNG
VERTEILUNG
DRUCKLUFT
WICHTIGE
OFTMALS
UNTERSCHÄTZT
BETRIEBSSICHER
UNAUFFÄLLIG
MÖGLICHKEITEN
KOSTENREDUZIERUNG
HÄUFIG
ÜBERSEHEN
UNTERSUCHUNGEN
VERSCHIEDENEN
BETRIEBEN
ERGEBEN
VIELEN
DRUCKLUFTLEITUNGSNETZEN
ENERGIEVERLUSTE
20%
30%
VORHANDEN
LECK
SCHNELL
MEIST
UNHÖRBAR
ZUSAMMEN
ENTWEICHEN
600
KPA
7850
ENTSPRICHT
VERDICHTERLEISTUNG
DRUCKVERLUST
HÖHEREN
ERZEUGUNGSDRUCK
KOMPRESSOR
KOMPENSIERT
KOSTET
RUND
ZEHNTEL
INSTALLIERTEN
ELEKTRISCHEN
LEISTUNG
HINZU
700
AUSGELEGTER
800
GERINGEREN
LIEFERT
LECKAGEN
HAUPTNETZ
SOFERN
DRUCKLUFTNETZ
MASCHINE
FACHGERECHT
VERLEGT
UMSETZSTATION
PAKETE
ANGEHOBEN
ZWEITER
SCHIEBT
FÖRDERBAND
LUFT
VERBRAUCHT
KOSTEN
ENTSTEHEN
LUFTBEDARF
GEMESSEN
LUFTVERBRAUCHS
DIAGRAMMEN
LUFTVERBRAUCH
AUSWIRKEN
TECHNISCHEN
DATEN
KOLBENSTANGEN
DRUCKLUFTBEDARFS
ANLAGE
GANG
INDEM
„START"
MARKIERTE
UMSCHALTEN
FÜHREN
JEWEILS
ZEHN
DOPPELHÜBE
LESEN
DRUCKLUFTBEDARF
VOLUMENSTROMZÄHLER
VERWENDUNG
DIAGRAMMS
DOPPELHÜBEN
UMGESETZTEN
PAKETEN
GEFLOSSEN
BEZOGEN
PHYSIKALISCHEN
NORMZUSTAND
DURCHSCHNITT
PRO
DOPPELHUB
8160
ANGENOMMENEN
DRUCKLUFTKOSTEN
BETRAGEN
VOLUMENSTROMZÄHLERS
VERBUNDENEN
ART
WEISE
DIAGRAMME
FORMELN
AUFBAU
WEGGELASSEN
INFORMATIONEN
LEHRBUCH
„PNEUMATIK
GRUNDSTUFE
DIAGRAMM
HUB
ABGELESEN
VOLUMENUNTERSCHIED
RÜCKHUB
VERNACHLÄSSIGT
ZYLINDERHÜBEN
UMGESETZTES
PAKET
STIMMT
ERMITTELTEN
UNDICHTE
DICHTUNG
ENTSTAND
UMFANG
VENTILSPINDEL
RINGSPALT
LECKSTELLE
LUFTVERLUST
BETRIEBSPAUSEN
AUSSTRÖMT
TÄGLICHER
288
LECKAGE
DÜSE
SIMULIERT
VERGLEICHEN
TÄGLICH
250
ARBEITSTAGEN
JÄHRLICH
185
FAST
DREIFACHE
LUFTVOLUMENS
ARBEITET
TROTZ
KORREKT
BETRIEB
UNBEMERKT
VORHANDENSEIN
AUFZEIGEN
VERURSACHT
MACHT
JAHR
1440
LECKSTELLEN
VERURSACHEN
DESHALB
WEITGEHEND
VERMIEDEN
SOLLTEN
ABGEBILDETE
AUSSTRÖMMENGE
ÖFFNUNGSQUERSCHNITT
STRÖMEN
BOHRUNG
STÜNDLICHEN
THEORETISCHEN|UND
DRUCKAUFBAUS
NACHFOLGENDEN
VERTIEFEN
ZUSAMMENHÄNGE
VORANGEGANGENEN
VERSUCHEN
VORGEKOMMEN
GAS
"LUFT"
UMRECHNUNG
DURCHFLUSSANGABEN
ENERGIE
SIGNALÜBERTRAGUNG
GASGEMISCH
ZUSAMMENSETZUNG
VOL
STICKSTOFF
SAUERSTOFF
ZUSÄTZLICH
SPUREN
KOHLENDIOXID
ARGON
WASSERSTOFF
NEON
HELIUM
KRYPTON
XENON
ENTHALTEN
[1]
CHARAKTERISTISCH
SEHR
KOHÄSION
LUFTMOLEKÜLEN
ÜBLICHEN
BETRIEBSBEDINGUNGEN
VERNACHLÄSSIGEN
IDEALES
ANGESEHEN
GESETZMÄßIGKEITEN
IDEALEN
GASEN
ANGEWENDET
GASE
BESTIMMTE
GESTALT
VERÄNDERT
FORM
GERINGSTER
IHR
STEHENDEN
RAUM
WESENTLICHER
VERWENDETER
GRUNDBEGRIFF
EINHEIT
DRUCKGRÖßEN
UNTERSCHIEDLICHE
BEZEICHNUNGEN
GEBRÄUCHLICH
[2]
WICHTIGSTEN
1314
EMPFIEHLT
ABSOLUTER
ABSOLUTE
ABSOLUTEN
NULLPUNKT
VAKUUM
ATMOSPHÄRISCHER
ATMOSPHÄRISCHE
MESSORT
ERMITTELTE
GEOGRAPHISCHEN
LAGE
WETTER
ABHÄNGIG
ÜBERDRUCK
ATMOSPHÄRISCHEN
MESSGERÄTE
PNEUMATISCHEN
ANLAGEN
BEGRIFFE
EFFEKTIVER
RELATIVDRUCK
DRUCKANGABEN
101
KILOPASCAL
200
301
DRÜCKE
105
TECHNISCHER
VERDICHTEN
KOMPRIMIEREN
AUSZUDEHNEN
EXPANDIEREN
EIGENSCHAFT
BOYLE
MARIOTT'SCHE
GESETZ
VOLUMEN
ABGESCHLOSSENEN
GASMENGE
UMGEKEHRT
ABSOLUTEM
ALLEN
MARIOTT'SCHES
ALLGEMEINE
GASGLEICHUNG
FASST
GEHALTEN
ISOTHERME
ZUSTANDSÄNDERUNG
ISOBARE
GAY
LUSSAC'SCHE
ISOCHORE
DRITTE
AUSPRÄGUNG
344
ERWÄRMT
STARK
DEHNT
AUS?
ANWENDUNG
GESUCHT
RECHENBEISPIEL
AUSDEHNUNG
AUSGEDEHNT
VOLUMENSTROMANGABEN
KOMPRESSIBILITÄT
VERGLEICHBARKEIT
GEWÄHRLEISTEN
GEMESSENE
TEMPERATUREN
UMGERECHNET
PRAXIS
NORMZUSTÄNDE
PHYSIKALISCHER
PHYSIKALISCHE
1343
FESTGELEGT
[3]
273
101325
01325
GASKONSTANTE
286
KG*K
RELATIVE
LUFTFEUCHTIGKEIT
TECHNISCHE
[4]
HINTERGRUND
DEFINITION
ZWEITEN
NORMZUSTANDES
TATSACHE
MESSUNGEN
BEDINGUNGEN
100000
65%
BEZUG
ZUSTANDSGLEICHUNG
IDEALE
THERMISCHE
IDEALER
GASKONSTANTEN
PASCAL
SEKUNDE
[PA
KILOGRAMM
[KG
STANDARDMÄßIG
SODASS
DRUCKAUFBAU
DRUCKÄNDERUNG
KONZENTRIERTEN
VOLUMINA
LUFTVOLUMINA
KOMPONENTENANSCHLÜSSEN
ZUSAMMENGEFASST
WEITEREN
TEMPERATURÄNDERUNGEN
THERMISCHEN
BEISPIELRECHNUNG
EINFACH
ÜBERPRÜFT
DEREN
ANSCHLUSS
BLINDSTOPFEN
VERSEHEN
GENAU
GENOMMEN
ANZUGEBEN
EINZELSCHRITTMODUS
ANZEIGEN
VIELE
EINZELSCHRITTE
EXAKT
SIMULATIONSERGEBNIS
DURCHFLUSSWERTE
SOWIE
MENÜOPTION
"ANSICHT
ZUSTANDSGRÖßEN"
EINBLENDEN
EINFACHEN
VERSUCHSAUFBAUS
KOMPONENTENANSCHLUSS
LUFTSTROM
FLIEßT
ETWAS
ABFLIEßEN
DRUCKANSTIEG
ANGEGEBENEN
INFOLGE
HOHEN
GROßEN
TEMPERATURABHÄNGIGKEIT
IHRER
DICHTE
MEDIUMS
KOMPLIZIERTE
ANDERE
BAUTEILE
PRAKTISCH
WURDEN
KLASSIFIZIERUNG
DURCHFLUSSKENNWERTE
EINGEFÜHRT
GERÄTE
UNTEREINANDER
VERGLEICHBAR
RECHT
KOMPLIZIERTEN
INTERNEN
VORGÄNGE
NÄHER
ANALYSIERT
ZYLINDERBEWEGUNGEN
[6]
LEIDER
HERSTELLERN
KENNDATEN
WODURCH
ERSCHWERT
MODERNES
UNTERKRITISCHE
STRÖMUNG
BAUTEILS
FÄLLE
UNTERSCHIEDEN
SEINE
GESTEIGERT
GENANNTEN
VERGRÖßERN
STEIGERN
ERHÖHUNG
LUFTDICHTE
BEWIRKT
UNABHÄNGIG
ABSENKUNG
KEINEN
UNTERKRITISCHER
VOM
DRUCKABHÄNGIGKEIT
ELLIPSENGLEICHUNG
ANGENÄHERT
WEIST
RELATIVEN
FEHLER
WENIGER
GEGENÜBER
KOMPLEXEN
MATHEMATISCH
PHYSIKALISCH
HERGELEITETEN
MODELL
WELCHES
BEHANDELT
KELVIN
NORMBEDINGUNGEN
1845
BEKANNT
S*BAR
DIESEN
ELLIPSENMODELL
SEITE
NEXT
BERECHNUNGSFORMEL
MASSENSTROMS
KUBIKMETER
[M3
MACHEN
BEZUGZUSTAND
VOLUMENSTRÖME
LITER
MINUTE
MIN]
KLEIN
GRAMM
[G]
ZUSAMMENFASST
BEZÜGLICH
NORMZUSTANDS
INTERN
MASSENSTRÖMEN
GERECHNET
NEBENSTEHENDE
ANZEIGE
ZUSTANDSGRÖßEN
"ANSICHT"
MENÜ
IGNORIEREN
WARNUNG
OFFENER
IST;
BEABSICHTIGT
VORZEICHEN
GIBT
FLUSSRICHTUNG
POSITIVER
MEDIUM
KOMPONENTE
HINEINFLIEßT
NEGATIVER
HERAUSFLIEßT
ANGEZEIGTE
ÄNDERT
ERWARTETEN
GERUNDETEN
KENNGRÖßE
BAUELEMENTEN
GROßER
BEDEUTUNG
PNEUMATIKVENTILE
WESENTLICHEN
TYPISCHEN
NENNBEDINGUNGEN
WURDE
DURCHFLUSSMESSANORDNUNG
GEMÄß
GÜLTIG
[5]
PRÜFMEDIUM
LUFT;
MEDIUMSTEMPERATUR
PRÜFGEGENSTAND
RAUMTEMPERATUR
KONSTANTEM
QUERSCHNITT
WEGEVENTILE
EINGANGSDRUCK
AUSGANGSDRUCK
SCHALLDÄMPFER
DRUCKREGLER
Q=0
ANSCHLIEßEND
STETIG
ERGEBENDE
EINDEUTIGEN
BEZUGSZUSTAND
VORAUSSETZT
QNN
BEZIEHT
IMMER
ANGABEN
NENNDURCHFLUSSWERTEN
HERSTELLERKATALOGEN
PRAKTISCHEN
FINDEN
AUSGEÜBTE
ARBEITSELEMENTES
LUFTDRUCK
ZYLINDERKOLBENDURCHMESSER
REIBUNGSWIDERSTAND
DICHTELEMENTE
AUSFÜHRLICH
EFFEKTIVE
EINFLÜSSE
NULL
ATOMSPHÄRISCHER
VEREINFACHTE
KRÄFTEGLEICHGEWICHT
FTH
NUTZBARE
ARBEITSDRUCK
008
GILT
THEORETISCH
"PARAMETER"
RINGFLÄCHE
ABGELEITET
BESITZT
AUFGABE
600000
00031415
000263886
158
SEINEM
EXPLIZIT
NORMALEN
BETRIEBSVERHÄLTNISSEN
DRUCKBEREICH
REIBUNGSKRÄFTE
ABSCHÄTZUNG
10%
KOMPLEXERES
REIBMODELL
DOPPELTWIRKENDER
FEFF
REIBUNGSKRAFT
EINFACHWIRKENDER
RÜCKHOLFEDER
KOMPONENTEN
ROTATIONSANTRIEBS
KOMPONENTEN|MIT
SCHALLDÄMPFERS
DRUCKABHÄNGIGEM
DRUCKLUFTSPEICHERS
KONFIGURIERBAREN
SIMULATIONSVERFAHREN
WIDERSTÄNDEN
ANGESCHLOSSENEN
NÄHE
BETRIEBSDRUCKS
SINKT
EIGENEN
DRUCKLUFTSPEICHER
EINSTELLBARE
DROSSELVENTILE
BLENDEN
GEZÄHLT
MANUELL
DRUCKABHÄNGIG
VERHÄLT
CMAX
100%
PNEUMATISCHE
UNNÖTIG
VERKOMPLIZIEREN
2050
GEHÖREN
RÜCKSCHLAGVENTILE
DRUCKREGELVENTILE
DRUCKWAAGEN
SONDERN
DRUCKVERHÄLTNISSEN
ÖFFNUNG
GEGEN
FEDER
FREIGEGEBEN
RÜCKSCHLAGVENTILEN
GESPERRT
DRUCKREGELVENTILEN
SOLLDRUCK
FEDERVORSPANNUNG
ZURÜCKGELEGT
WIRKENDEN
KRÄFTEN
WIRKSAMEN
FLÄCHEN
AKTUELLE
TEILE
SPEICHERS
SPEICHER
EIGENTLICHEN
VOLLZIEHT
GERINGEM
WIDERSTAND
STRÖMT
DIFFERENTIALGLEICHUNG
VEREINFACHT
ANGENOMMNEN
MASSESTROM
SPEICHERVOLUMEN
MODELLIERT
SCHALTVERHALTEN
KOMPLEXES
ERSTELLT
ANLIEGENDEN
FLÄCHENVERHÄLTNISSE
VORSTEUERUNGEN
SCHALTZEITEN
BENUTZER
SINNVOLLE
FEST
ANZIEHEN
VENTILS
ZURÜCKSCHALTEN
FEDERKRÄFTE
SCHALTET
HÄNGT
BILANZ
VENTILMAGNETEN
MECHANISCHE
ANSTEUERUNG
ENDSTUFE
VORSTEUERSTUFE
ANWENDER
ÜBERSTEUERT
FEDERRÜCKSTELLUNG
AKTIV
SCHALTKRAFT
UNTERSCHRITTEN
ANSTEUERUNGSKRÄFTE
ELEKTRISCHE
CM2
NORMALEM
DOMINIERENDEM
SIGNAL
VORSTEUERUNG
KONFIGURIERT
BEZIEHEN
VORSTUFE
HAUPTSTUFE
EXTERN
ZUGEFÜHRT
EXTERNEN
VERSORGUNG
STEHT
SEPARATER
DRUCKANSCHLUSS
ABGEGRIFFEN
EINSATZ
EFFEKTE
AUSWIRKT
NEWTON'SCHE
COULOMB'SCHE
ERMÖGLICHEN
STICK
SLIP
EFFEKT
ZYLINDERN
FEDERKONSTANTEN
PROPORTIONALE
FEDERKRAFT
VORGEGEBENES
KRAFTPROFIL
UNDICHTER
DICHTUNGEN
VEREINFACHTES
ANSCHLAGDÄMPFUNG
KOLBENWEG
ABHÄNGIGEN
ZYLINDERKAMMERN
GESAMTEN
GLEICH
ZYLINDERMASSE
GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE
AUSFAHREN
ENTGEGENWIRKENDE
VORGEGEBENE
KRÄFTEGLEICHGEWICHTS
REIHE
PHÄNOMENEN
BEOBACHTET
KOLBENREIBUNG
KOMPLEX
INDIVIDUELL
VERSCHIEDEN
BESTEHEN
ERFAHRUNGSWERTEN
ABBILDUNG
VERLAUF
GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGEN
ZYLINDERKOLBENREIBUNG
STRIBECK
KURVE
VORGEGEBEN
VERTIKALE
REIBKRÄFTE
AUSFÜHRLICHES
"EXTERNE
LAST"
FESTLEGEN
SIN
ROTIEREN
KOMPONENTENSYMBOLS
BERÜCKSICHTIGTEN
ENTGEGENWIRKEN
KONSTANTE
VARIABLE
DEFINIEREN
BENUTZERDEFINIERTES
FEDERKONSTANTE
VORSPANNKRAFT
SINNVOLL
EINFACHWIRKENDEN
"KONFIGURATION"
ZYLINDERDICHTUNGEN
UNGLEICH
S*PA
ZURÜCKGELEGTE
KOLBENGESCHWINDIGKEIT
DRÜCKEN
MASSENSTRÖME
ANSCHLÜSSEN
GELTEN
KOLBENPOSITION
MOTOR
SCHWENKZYLINDER
BESITZEN
DASSELBE
SCHWENKBEREICH
ANSCHLAG
SCHLUCKVOLUMEN
[M3]
[N*M*S
RAD]
RAD
WINKEL
BOGENMAß
TRÄGHEITSMOMENT
[KG*M2]
EXTERNES
DREHMOMENT
MEXT
[NM]
GLEICHGEWICHT
DREHMOMENTE
ROTATIONSANTRIEB
MPV
SCHLUCKVOLUMENABHÄNGIGES
WINKELGESCHWINDIGKEIT
WINKELBESCHLEUNIGUNG
SCHLUCKVOLUMENABHÄNGIGE
GEGEBEN
MODELLIERUNGSSPRACHE
MODELICAÃ
[9]
MODELICA
FREI
VERFÜGBARE
OBJEKT
ORIENTIERTE
KOMPLEXE
HETEROGENE
DOMÄNEN
MECHANIK
ELEKTROTECHNIK
HYDRAULIK
DIFFERENTIAL
ALGEBRAISCHE
DISKRETE
INTERNETSEITE
WWW
ORG
EIGENE
BIBLIOTHEK
ENTWICKELT
STANDARDBIBLIOTHEK
NEUER
HOCH
EFFIZIENTER
STATE
THE
SIMULATOR
GREIFT
LINEAREN
ALGEBRAISCHEN
GLEICHUNGSSYSTEMEN
SYMBOLISCHER
NUMERISCHER
ZURÜCK
STEHEN
INTEGRATIONSVERFAHREN
INTELLIGENT
LAUFZEIT
GESTEUERT
ANDEREM
EXPLIZITE
EINSCHRITTVERFAHREN
DORMAND
PRINCE
[7]
IMPLIZITE
RADAU5
[8]
MEHRSCHRITTVERFAHREN
ADAMS
GEAR
SCHRITTWEITENSTEUERUNG
AUSGESTATTET
ERLAUBEN
AUSLESEN
BELIEBIGER
INTERPOLIERTER
ZWISCHENWERTE
DENSE
OUTPUT
INTERNATIONALES
EINHEITENSYSTEM
TABELLEN
REFERENZEN
ERWÄHNT
LITERATUR
BASISEINHEITEN
GRÖßE
KÜRZEL
UMRECHNUNGEN
ZEICHEN
LÄNGE
METER
DEZIMETER
ZENTIMETER
MILLIMETER
001
ABGELEITETE
QUADRAT
KG×M
KILONEWTON
FLÄCHE
QUADRATMETER
DM3
MEGAPASCAL
2003
MURRENHOFF
GRUNDLAGEN
FLUIDTECHNIK
1999
AUSGABE
1990
REFERENZZUSTAND
NORMVOLUMEN;
1989
PNEUMATIK;
KOMPRESSIBLE
FLUIDE;
KENNWERTEN
DURCHFLUSSMENGE
DURCHFLUSSMESSUNGEN
STRÖMUNGSTECHNISCHE
„ÖLHYDRAULIK
1985
HAIRER
NORSETT
WANNER
SOLVING
ORDINARY
EQUATIONS
NONSTIFF
PROBLEMS
SECOND
EDITION
STIFF
AND
ALGEBRAIC
2002
ASSOCIATION
SPRACHDEFINITION
TUTORIAL
2005
KOMPONENTENBIBLIOTHEK
AMERIKANISCHE
NORM
DIGITALKOMPONENTEN
GRAFCET
ELEMENTE
SONSTIGE
VERSORGUNGSELEMENTE
KONFIGURIERBARE
MECHANISCH
BETÄTIGTE
ELEKTROMAGNETISCH
PNEUMATISCH
SPERR
STROMVENTILE
DRUCKVENTILE
DRUCKBETÄTIGTE
SCHALTER
VENTILGRUPPEN
STETIGVENTILE
AKTUATOREN
VERDICHTER
EINSTELLBAR
WARTUNGSEINHEIT
DARSTELLUNG
DRUCKSPEICHER
ANSCHLÜSSE
DRUCKLUFTFILTER
MANUELLER
KONDENSABLASS
FILTER
WASSERABSCHEIDER
AUTOMATISCHER
ENTLEERUNG
ÖLER
KÜHLER
ADSORPTIONSTROCKNER
LEITUNG
VERTEILER
WEGE
PROPORTIONALVENTIL
FORMT
ANALOGES
ELEKTRISCHES
EINGANGSSIGNAL
ENTSPRECHENDE
ÖFFNUNGSQUERSCHNITTE
AUSGÄNGEN
HALBER
NENNSPANNUNG
MITTELSTELLUNG
EINGENOMMEN
STEUERKANTEN
GESCHLOSSEN
INTEGRIERTE
ELEKTRONISCHE
LAGEREGELUNG
SCHIEBERWEGS
GÜNSTIGE
STATISCHE
KENNWERTE
HYSTERESE
KURZER
STELLZEIT
TYPISCH
OBERER
GRENZFREQUENZ
AUSDRÜCKEN
STELLGLIED
BESONDERS
VERBINDUNG
ÜBERGEORDNETEN
LAGEREGLER
POSITIONIERUNG
GEEIGNET
773
VERWANDTE
THEMEN
VENTILMAGNET
LAGEGEREGELT
STEUERN
REGELN
STETIGVENTILEN
814
KONFIGURIERBARER
RÜCKSTELLFEDER
KOLBENRAUM
DURCHGEHENDER
KOLBENSTANGE
JOCH
DURCHGEHENDEN
DOPPELTEM
MEHRSTELLUNGSZYLINDER
LINEARANTRIEB
MAGNETKUPPLUNG
FORMSCHLÜSSIGER
VAKUUMSAUGDÜSE
SAUGNAPF
SEINEN
813
VIELFÄLTIG
ANPASSEN
SOWOHL
BAUART
EINFACHWIRKEND
DOPPELTWIRKEND
DURCHGEHEND
SCHLITTEN
ANZAHL
NAHEZU
BELIEBIG
KOMBINIEREN
SYMBOL
KONFIGURATION
ANGEPASST
AUßERDEM
EINSCHLIEßLICH
EVENTUELLER
VARIABLES
DEFINIERT
VORKONFIGURIERTE
SCHALTKREIS
EINFÜGEN
SOLLTE
KEIN
PASSENDES
DASJENIGE
BAUTEIL
ÄHNLICHSTEN
PASSEN
MAX
KOLBENSTELLUNG
360
DEG
MIN*MPA
10000
WEGMESSSYSTEM
KOLBENSTANGENLOSEN
DOPPELTWIRKENDEN
WECHSELSEITIGES
ZUSCHALTEN
UMGESTEUERT
KOLBENSTANGENLOSE
ÜBERTRÄGT
FORMSCHLÜSSIGE
MITNEHMERKONSTRUKTION
GESCHLITZTES
PROFILROHR
VERDREHGESICHERT
BEIDSEITIG
EINSTELLBAREN
ENDLAGENDÄMPFUNGEN
N*M*S
00001
KG*M2
0001
VERWANDTES
THEMA
[35]
LAMELLENMOTOR
ENDLAGEN
MARKEN
BETÄTIGEN
SCHWENKWINKEL
180
INITIALPOSITION
LINKS
RECHTS
[34]
SCHWENKANTRIEB
STRÖMENDEN
EJEKTOR
PRINZIP
ERZEUGT
VAKUUMANSCHLUSS
ANGESCHLOSSEN
ABSCHALTEN
HÖRT
SAUGVORGANG
VAKUUMSCHALTKOPF
GEGENSTÄNDE
ANSAUGEN
ANZUSAUGENDE
GEGENSTAND
473
VORDERE
GEBRACHT
HINTERE
BEFINDET
PERMANENTMAGNET
MAGNETFELD
NÄHERUNGSSCHALTER
BETÄTIGT
[26]
WEGMAßSTAB
[24]
[22]
SCHALTSYMBOLE
LINEARANTRIEBE
[25]
REGULIERSCHRAUBEN
[30]
DURCHGEHENDE
TWIN
NEBENEINANDER
ANGEORDNET
GEKOPPELT
KOMBINATION
VERDREHSICHERHEIT
POSITIONIEREN
TRANSPORTIEREN
WERKZEUGEN
BAUTEILEN
BIETET
DOPPELKOLBENPRINZIP
DOPPELTE
BAUHÖHE
STANDARDZYLINDERN
DOPPELTEN
ANEINANDERREIHEN
GLEICHEM
UNTERSCHIEDLICHEN
HUBLÄNGEN
DREI
POSITIONEN
ANGEFAHREN
ERSTEN
POSITION
ZWISCHENPOSITION
ABER
ZYLINDERHUB
VORHERGEGANGENE
KÜRZERE
HUBLÄNGE
HÄLFTE
LÄNGEREN
ZWISCHENSTELLUNG
810
750
DRUCKMESSGERÄT
DIFFERENZDRUCKMESSGERÄT
DRUCKANZEIGE
ANALOG
DRUCKSENSOR
DRUCKREGELVENTIL
[21]
DIFFERENZDRUCK
LINKEN
OPTISCHES
AKTIVIERT
SCHALTDRUCK
ÜBERSTEIGT
SIGNALFARBE
STANDARDFARBEN
BLAU
DRUCKSENSORS
DAR
MISST
WANDELT
IHN
PROPORTIONALES
SPANNUNGSSIGNAL
INNERHALB
BEREICHS
SPANNUNGSBEREICH
ABGEBILDET
MINIMALE
KOPPLUNG
ELEKTRIK
WAHLWEISE
MOMENTANE
DURCHFLOSSENE
GESAMTMENGE
KOMPONENTENBILD
DEMENTSPRECHEND
BENÖTIGTE
BEGRENZT
[18]
KOLBENVERDICHTER
[19]
STRÖMUNGSVERDICHTER
ENTFERNT
VERUNREINIGUNG
FILTERBAREN
PARTIKEL
GÜTEKLASSE
FILTERS
SINKENDE
EXPANSION
KONDENSAT
ABGELASSEN
[10]
LEITET
ENTSTANDENES
WASSER
ENTLEERT
REICHERT
[14]
DRUCKLUFTÖLER
[15]
DETAIL
KÜHLT
REDUZIERT
FEUCHTIGKEIT
[13]
ADSORPTIONSTROCKNUNG
[12]
ABSORPTIONSTROCKNUNG
[11]
KÄLTETROCKNUNG
DIENEN
LEITUNGEN
MITEINANDER
VERBINDEN
KLEINEN
KREIS
DARGESTELLT
SCHALTKREISERSTELLUNG
VEREINFACHEN
VERSCHLOSSEN
ERSTELLUNG
SCHALTKREISE
VERBINDUNGEN
HINTEREINANDERSCHALTUNG
ANSCHLUSSBEZEICHNUNGEN
ZEICHNERISCHE
452
VERBUNDEN
HANDELN
LEITUNGSTYPEN
ARBEITSLEITUNGEN
STEUERLEITUNGEN
GESTRICHELTEN
LINIE
DURCHGEZOGENEN
LEITUNGSTYP
ARBEITSLEITUNG
STEUERLEITUNG
VERKNÜPFT
VIER
EINHEITLICHEN
DRUCKPOTENZIAL
LEITUNGSZIEHEN
AUSGLEICH
DRUCKSCHWANKUNGEN
RESERVOIR
SCHLAGARTIG
AUFTRETENDEM
VERZÖGERUNGS
DROSSELVENTILEN
VERZÖGERUNGSZEITEN
KONFIGURIERBARES
SEINER
VENTILKÖRPER
BETÄTIGUNGSARTEN
[36]
[39]
[40]
[41]
KUGELSITZPRINZIP
[42]
[43]
TELLERSITZPRINZIP
[44]
RUHESTELLUNG
[45]
EINSEITIG
[46]
[48]
ROLLENHEBEL
VORGESTEUERT
[47]
[37]
[50]
[49]
[51]
DREHSCHIEBERPRINZIP
FÜNF
[55]
[53]
LÄNGSSCHIEBERPRINZIP
[52]
[54]
SCHWEBETELLERSITZ
SECHS
ACHT
ROLLENHEBELVENTIL
GEÖFFNET
KIPPROLLENVENTIL
STAUDRUCKVENTIL
MAGNETISCH
DRUCKTASTER
WAHLSCHALTER
SCHLAGTASTER
ROLLENHEBELS
BEISPIELSWEISE
SCHALTNOCKEN
BETÄTIGT;
FREIGABE
AUSGANGSLAGE
GEBRACHT;
UMGESCHALTET
BASIERT
„HÄUFIG
WEGEVENTILE“
TASTROLLE
RICHTUNG
ÜBERFAHREN
WIRD;
UMGEKEHRTER
KLAPPT
UM;
BETÄTIGUNG
EINFAHREN
[119]
STÖßELSTEUERUNG
PLANFLÄCHE
ZYLINDERNOCKENS
STÖßELS
INS
FREIE
JETZT
BAUT
AUSGANG
HÖHE
SPEISEDRUCKS
ANGEBRACHTER
PNEUMATISCHES
LÖST
HIERBEI
STEUERSIGNAL
AUS;
DRUCKTASTERS
LOSLASSEN
GLEICHZEITIG
GEDRÜCKTER
UMSCHALT
TASTE
DAUERHAFT
DAUERHAFTE
EINFACHES
AUFGEHOBEN
[61]
DIREKTE
ROTEN
SCHLAGTASTERS
TASTERS
SCHALTZUSTAND
ERHALTEN
RECHTSDREHUNG
GRUNDSTELLUNG
DREHEN
WAHLSCHALTERS
MAGNETVENTIL
MAGNET
ANLEGEN
SPANNUNG
MAGNETSPULE
UMGESTEUERT;
WEGNAHME
SIGNALS
SCHALTSTELLUNG
GEGENSIGNAL
SIGNALE
JEWEILIGE
AUSGANGSSTELLUNG
PNEUMATIKVENTIL
NIEDERDRUCK
VERSTÄRKER
BAUSTEIN
FACH
[62]
INDIREKTE
WECHSELSEITIGE
[60]
SPEICHERVERHALTEN
JEDER
ZWEISTUFIGEN
BAUSTEINE
STEUERANSCHLUSS
HÖHERE
SPEISEDRUCKNIVEAU
ARBEITSANSCHLUSS
RINGSTRAHLSENSOR
REFLEXAUGE
WECHSELVENTIL
SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTIL
ZWEIDRUCKVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
ENTSPERRBARES
SPERRBARES
BLENDE
DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL
VORWAHLZÄHLER
TIMER
EINGÄNGE
DURCHGESCHALTET
BEIDE
BEAUFSCHLAGT
GELANGT
[78]
[82]
DREHKNOPFES
DREHKNOPF
WIDERSTANDSWERT
DREHKNOPFSTELLUNG
WIDERSTANDSWERTE
VARIABLEN
SPERRT
DROSSELQUERSCHNITT
REGULIERSCHRAUBE
GEGENRICHTUNG
FREIEN
[94]
[95]
ZÄHLER
REGISTRIERT
VORGEWÄHLTEN
ZAHL
RÜCKWÄRTS
NULLSTELLUNG
AUSGANGSSIGNAL
LANGE
MITTELS
ZURÜCKGESTELLT
ZÄHLERWERT
9999
IMPULSE
ELEKTRISCHER
VERZÖGERUNGSZEIT
UNTERBRECHUNG
DRUCKLUFTZUFUHR
DRUCKLOS
GESCHALTET
EINSCHALTDRUCK
160
EINSTELLKNOPF
STUFENLOS
VERZÖGERUNGSVENTIL
ABLAUF
BERÜHRUNGSLOSER
SIGNALGEBER
EINGANG
VERSORGT
STÄNDIG
AUSSTRÖMENDE
GESTÖRT
ENTSTEHT
NIEDERDRUCKSIGNAL
STÖRENDE
ENTWEICHT
EINGEBAUTEN
AUßEN
550
[87]
[88]
NIEDRIGERE
[71]
[74]
III
HÖHER
ANDERNFALLS
108
[70]
ENTSPERRT
RICHTUNGEN
DURCHFLOSSEN
FLÄCHENVERHÄLTNIS
DRUCKWAAGE
SCHLIEßER
ÖFFNER
REGELT
ZUGELEITETE
GLEICHT
SCHLIEßT
ÜBERSCHREITET
BAUTEILABHÄNGIG
300
[16]
ABFLUSSÖFFNUNG
DRUCKABHÄNGIGEN
DRUCKDIFFERENZ
REALISIERT
SOLLDRUCKEINSTELLUNG
ÖFFNET
FOLGEVENTIL
DRUCKSCHALTER
DIFFERENZDRUCKSCHALTER
ÜBERSCHRITTEN
VAKUUMSCHALTER
ZUGEHÖRIGE
WANDLER
DRUCKSCHALTVENTIL
TAKTSTUFEN
TYP
TAA
TAB
QUICKSTEPPER
STEUERDRUCKS
STEUERSIGNALS
EINSTELLSCHRAUBE
[99]
[100]
DIREKTEN
UMSETZEN
VAKUUMSIGNALS
NORMALDRUCKSIGNAL
ANGEBAUTE
GRUNDKÖRPER
025
BETÄTIGTEN
LUFTSPEICHER
NOTWENDIGE
AUFGEBAUT
[105]
[106]
GLIED
ENTHÄLT
SICHTANZEIGE
HANDHILFSBETÄTIGUNG
ANSCHLUSSFERTIGES
STEUERGERÄT
AUSGÄNGE
ABHÄNGIGKEIT
EINGANGSSIGNALE
DURCHGETAKTET
SPANNUNGSVERSORGUNG
MELDEEINRICHTUNGEN
MESSINSTRUMENTE
SENSOREN
VERZÖGERUNGSSCHALTER
ENDLAGENSCHALTER
HANDBETÄTIGTE
RELAIS
EASYPORT
OPC
DDE
SPANNUNGSQUELLE
24V
FUNKTIONSGENERATOR
SOLLWERTKARTE
ELEKTRISCH
ANZUGVERZÖGERT
ABFALLVERZÖGERT
ANLAUFSTROMBEGRENZER
ZIEHT
SOFORT
STROMDURCHFLOSSEN
WECHSLER
VOREINGESTELLTEN
STROMDURCHFLOSSENEN
PERIODEN
ZURÜCKGESETZT
SPULE
SCHALTKONTAKT
OUT
ELEKTRONISCHER
LÄNGSREGLER
GESCHALTETEM
RELAISKONTAKT
ANGEGEBENE
DAUER
FLIEßENDEN
STROM
ZEITDAUER
STROMBEGRENZUNG
GLEICHSTROMMOTOR
KOMPARATOR
PID
ZUSTANDSREGLER
UNSTETIGER
SCHALTENDER
ZWEIPUNKTEREGLER
SCHALTDIFFERENZ
EINSCHALTWERT
AKTIVIERUNG
SOLLWERT
AUSSCHALTWERT
VERSORGUNGSSPANNUNG
SOLLWERTSPANNUNG
STETIGER
BESTEHEND
REGELGLIEDERN
PROPORTIONALGLIED
INTEGRALGLIED
DIFFERENZIALGLIED
TECHNOLOGIEPAKETS
TP111
REGELPNEUMATIK
AUSGANGSSPANNUNGSBEGRENZUNG
STELLGRÖßENOFFSET
PROPORTIONALBEIWERT
INTEGRIERBEIWERT
DIFFERENZIERBEIWERT
REGELUNG
POSITIONSANTRIEBE
POSITIONSANTRIEB
ZÄHLT
REGELSTRECKEN
STANDARDREGLER
UNBEFRIEDIGEND
VORLIEGENDEN
ZURÜCKGEFÜHRT
KOLBENS
DREISCHLEIFIGER
BEZEICHNET
KOSTENGRÜNDEN
DIFFERENZIEREN
ABWEICHUNGSVERSTÄRKUNG
GESCHWINDIGKEITSDÄMPFUNG
BESCHLEUNIGUNGSDÄMPFUNG
MS2
GESAMTVERSTÄRKUNG
MULTIPOLVERTEILER
UNIVERSAL
KOMMUNIKATION
HARDWARE
ANWENDUNGEN
29505
KONTAKTE
REPRÄSENTIEREN
DIGITALEN
„VORRANG
ANGESCHLOSSENER
HARDWARE“
MARKE
MULTIPOLVERTEILERS
GESETZT
ANGELEGT
SENSOR
POL
RECHTECK
SINUS
DREIECKSIGNALE
BESCHRÄNKT
FREQUENZ
AMPLITUDE
VERSATZ
SPANNUNGSPROFIL
ENTSPRECHENDEN
GRAFIKFELD
INTERAKTIV
MAUS
STÜTZPUNKTE
STRECKENZUG
ALTERNATIV
VORHANDENEN
MARKIERT
EINGABEFELDER
NUMERISCH
EINGEBEN
OPTION
„SCHLEIFE“
WIEDERHOLT
ABGEFAHREN
SPANNUNGSPROFILE
SOLLWERTE
VORGEBEN
STEIGUNG
AKTUELLEN
NÄCHSTEN
RAMPEN
HEIßT
RAMPENWERT
KLEINE
RAMPE
POSITIVEN
NEGATIVEN
BETRIEBSMODI
„UMSCHALTZEIT
ABWARTEN“
„SOLLWERTE
WEITERSCHALTEN“
„EXTERNE
AUSWAHL“
BETRIEBSMODUS
SEQUENTIELL
UMSCHALTZEIT
WEITERGESCHALTET
AKTIVEN
SOLLWERTS
NÄCHSTE
WARTEZEIT
ERFOLGT
BITTABELLE
INAKTIV
I1=
I2=
I3=
STROMSTÄRKE
SPANNUNGSABFALL
SPANNUNGSPOTENZIAL
HUBMAGNET
LEUCHTMELDER
HÖRMELDER
GLEICHSTROMMOTOREN
KONTINUIERLICHE
DREHBEWEGUNG
WIEDERHOLTE
RICHTUNGSUMKEHR
STROMFLUSSES
GLEICHSTROMMOTORS
TRANSPORTBÄNDERN
LEERLAUFDREHZAHL
20000
STROMFLUSS
EISENKERN
ANGEZOGEN
STROMES
GEDRÜCKT
WEICHE
STOPPER
FARBE
EINGEFÄRBT
GELB
AKUSTISCHES
BLINKENDEN
STRAHLENKRANZ
UMGEBEN
FALLS
OPTIONEN
KLANG
„HÖRMELDER“
ERTÖNT
SOUND
INSTALLIERT
KLANGPARAMETER
VORAUSSETZUNGEN
VOLTMETER
AMPEREMETER
PUNKTEN
SCHUBSTANGENLOSES
SCHIEBEPOTENTIOMETER
LÄNGSSEITIGER
ANKOPPLUNG
SCHLEIFERSTELLUNG
KOLBENHUB
DURCHFLUSSMESSERS
ALLGEMEINER
SPEZIALISIERT
ABFALLVERZÖGERTEN
VERWANDELT
GRENZTASTER
ENDSCHALTER
REEDKONTAKT
AUTOMATISCHE
SCHALTERERKENNUNG
ANZUGVERZÖGERTEN
ANZUG
VERZÖGERT
ANZUGVERZÖGERTE
ÖFFNERN
SCHLIEßERN
UMSCHALTET
WECHSLERN
ABFALL
ABFALLVERZÖGERTE
ENDE
ROLLEN
SCHALTERTYPS
ÖFFNERS
REEDKONTAKTE
TASTER
LOSGELASSEN
GLEICHZEITIGE
MEHRERER
ZURÜCKSCHALTET
EINRASTET
INDUKTIV
KAPAZITIV
OPTISCH
NÄHERUNG
MAGNETEN
AUSREICHENDEN
ÄNDERUNG
SEINES
INDUZIERTEN
FELDES
ELEKTROSTATISCHEN
LICHTSCHRANKE
UNTERBROCHEN
KLEMMEN
GRUNDFUNKTIONEN
SONDERFUNKTIONEN
DIGITALER
MERKER
FESTER
PEGEL
DIGITAL
DIGITALEINGÄNGE
„I“
GEKENNZEICHNET
DIGITALE
AUßERHALB
MODULS
DIGITALEINGANG
BENUTZT
ZUORDNUNG
NUMMER
„I1“
„I16“
EINGANGSKLEMME
GEWÄHLTEN
DIGITALMODULS
10V
„HI“
ZUSÄTZLICHER
ANALOGER
MAUSTASTE
GEKLICKT
WEITERES
„LO“
MODUL
DIGITALAUSGÄNGE
„Q“
DIGITALES
DIGITALAUSGANG
„Q1“
„Q16“
AUSGANGSKLEMME
POTENTIAL
„M“
VIRTUELLE
IHREM
DENJENIGEN
ANLIEGEN
EIGENSCHAFTSDIALOGBOX
SIMULATIONSSTART
EINGANGSWERT
EINGANGS
FLANKENAUSWERTUNG
NAND
NOR
XOR
EXKLUSIV
NOT
NEGATION
INVERTER
EINGANGSPIN
BAUSTEINS
BESCHALTET
VORHERIGEN
SIMULATIONSSCHRITT
HATTE
BLOCKS
HATTEN
AUSGESCHALTET
IRGENDEIN
EINGESCHALTET
ZUSTÄNDE
BLOCK
INVERTIERT
EINSCHALTVERZÖGERUNG
AUSSCHALTVERZÖGERUNG
SPEICHERNDE
SELBSTHALTERELAIS
STROMSTOßRELAIS
WISCHRELAIS
IMPULSAUSGABE
FLANKENGETRIGGERTES
ZEITSCHALTUHR
RÜCKWÄRTSZÄHLER
SYMMETRISCHER
TAKTGEBER
ASYNCHRONER
IMPULSGEBER
SCHWELLWERTSCHALTER
FREQUENZEN
KOMPAKTEN
EINBETTUNG
DIGITALSCHALTKREISES
ELEKTROPNEUMATISCHE
DIGITALSCHALTKREIS
INNEREN
WEITERLEITEN
ELEKTROPNEUMATISCHEN
WENIG
PLATZ
INSGESAMT
DIGITALSCHALTUNG
NEUES
FENSTER
GEWOHNTE
BEARBEITET
NEU
EINGEFÜGTEN
EINGÄNGEN
ENTSPRECHEN
GETRENNT
BEARBEITUNGSFENSTER
URSPRÜNGLICHE
SCHALTKREISFENSTER
VORDERGRUND
DURCHGEFÜHRTEN
ÄNDERUNGEN
SCHALTKREISES
ÜBERNOMMEN
EINGEFÜGT
SCHACHTELUNG
MODULEN
MEHRERE
MODULE
FUNKTIONIERT
STROMVERSORGUNGSANSCHLÜSSEN
POTENTIALE
TAGES
WOCHEN
JAHRESZEITSCHALTUHREN
NACHGEBILDET
EINSCHALTZEIT
AUSSCHALTZEIT
„WIEDERHOLUNG
ALLE“
AUSSCHALTVORGANG
WIEDERHOLUNGSZEIT
WIEDERHOLUNG
BESCHALTUNG
DIR
EINGANGSIMPULS
INTERNER
ZÄHLWERT
RUNTER
ZÄHLWERTES
WECHSEL
ZUSTANDS
CNT
EINS
ERNIEDRIGT
RÜCKSETZEINGANG
ZURÜCKSTELLEN
R=„HI“
MITGEZÄHLT
TAKTSIGNAL
PERIODENDAUER
AUSGEGEBEN
IMPULSDAUER
LEGEN
DAUERN
ENABLE
FREIGEBEN
ANLIEGT
IMPULSFORM
AUSGANGS
IMPULSPAUSENDAUER
INV
INVERTIEREN
NEGIERUNG
FRE
EINSTELLBARES
MESSINTERVALL
ERFASST
MESSINTERVALLS
EINSCHALTFREQUENZ
AUSSCHALTFREQUENZ
SEK
ERST
TRG
WECHSELT
STARTET
ANNIMMT
AUSSCHALTEN
ERNEUT
VERZÖGERUNG
GESTARTET
RESET
ABGELAUFEN
LÄUFT
LOS
ERNEUTES
AUSWIRKUNG
ABLAUFENDE
BINÄRES
SPEICHERGLIED
ZUSTÄNDEN
BISHERIGEN
RÜCKSETZEN
IMPULS
JEDES
MAL
AUSGANGSZUSTAND
VORGEGEBENEN
RETRIGGERBAR
RETRIGGERUNG
SCHRITT
TRANSITION
AKTION
SYNCHRONISATION
NAME
SCHRITTS
DARF
UNTERSTRICH
SCHRITTTYPEN
ANFANGSSCHRITT
MAKROSCHRITT
MAKROEINGANG
MAKROAUSGANG
EINSCHLIEßENDER
AKTIVIERUNGSVERBINDUNG
ERLAUBTE
29835
NAMEN
NEBEN
KLAMMERN
EINGABE
TRANSITIONSBEDINGUNG
SCHALTFLÄCHEN
SPEZIELLE
SYMBOLE
UNTERSTÜTZT
FALLENDE
FLANKE
STEIGENDE
VORHANDENE
LISTE
AUSZUWÄHLEN
BESCHREIBENDER
TEXT
EINGEBLENDET
„BESCHREIBUNG
STATT
ANZEIGEN“
FELD
„VERBINDUNGSKENNZEICHEN
ZIELHINWEIS“
EINGEGEBEN
VERBINDUNGSLINIE
GEZOGEN
VORHANDENER
VARIABLENNAMEN
29836
FORMELEINGABE
29837
ZIELHINWEIS
29840
TYPEN
AKTIONEN
ZUWEISUNGEN
ZUORDNUNGEN
ZWANGSGESTEUERTE
BEFEHLE
„BEDINGTEN
AKTION“
„AKTION
EREIGNIS“
BEDINGUNG
EINGETRAGEN
ERFÜLLT
AUSGEFÜHRT
AKTIVIERUNG“
DEAKTIVIERUNG“
AUSDRUCK
AKTIONSVARIABLE
ZUGEORDNET
AUSDRUCKS
„ZWANGSGESTEUERTEN
BEFEHL“
GRAFCETS
BETREFFENDEN
SCHRITTNAMEN
KOMMA
VONEINANDER
SPEZIALBEFEHLE
„*“
„INIT“
SCHALTFLÄCHE
ZWANGSSTEUERNDE
29843
SYNCHRONISATIONEN
VERSCHALTET
VERBINDUNGSLINIEN
SYNCHRONISIERUNG
29831
RAHMEN
GELEGT
VERGEBEN
VORANGESTELLTE
„G“
EINZUGEBENDEN
NAMENS
HINZUGEFÜGT
UNTEN
RAHMENS
ZIEHEN
RÄNDERN
KORREKTE
WICHTIG
SÄMTLICHE
BEFINDEN
FREMDEN
ELEMENTEN
ÜBERSCHNEIDET
29841
29844
VERKNÜPFUNG
AUSGANGSVARIABLEN
TRANSITIONEN
AUFTRETEN
POTENZIAL
„1“
AUSGANGSVARIABLE
„0“
ZUGRIFF
FLUIDISCHEN
29848
29826
ZUSTANDSANZEIGER
KLEMMENBELEGUNGSLISTE
FUNKTIONSDIAGRAMM
EDITOR
STÜCKLISTE
ELLIPSE
BILDDATEI
MECHANISCHEN
EINZUTRAGEN
ANSCHLUSSKLEMMEN
TABELLE
KLEMMENBELEGUNGSLISTEN
906
FUNKTIONSDIAGRAMME
5988
KENNUNGEN
KOMPONENTENBEZEICHNUNGEN
SPALTEN
ZEILEN
STÜCKLISTEN
GEHÖRT
ZUSÄTZLICHEN
GRAFIKELEMENTEN
SCHALTKREISEN
QUADRATE
RECHTECKE
KREISE
ELLIPSEN
BILDER
OBJEKTE
PLATZIERT
VERSCHOBEN
ROTIERT
GESPIEGELT
SKALIEREN
EINBETTEN
815
SCHIEBERPOSITION
SCHIEBERWEG
REGEL
VERSTÄRKERTEIL
INTEGRIERT
HILFSKOMPONENTE
AUFNAHME
SCHALTERN
HER
BETÄTIGTES
TEXTKOMPONENTE
SCHALTPLÄNEN
BESCHRIFTET
KOMMENTAREN
ERSCHEINUNG
TEXTKOMPONENTEN
PROTOKOLLIERT
GRAFISCH
LEHRMATERIAL
LEHRFILME
FUNKTIONSDARSTELLUNGEN
ENERGIEVERSORGUNG
ANTRIEBE
SPERRVENTILE
WEGPLANSTEUERUNG
SIGNALÜBERSCHNEIDUNG
STRUKTUR
SYSTEMSCHALTPLAN
BEZEICHNUNG
NUMMERIERUNG
FUNKTIONALEN
AUFGETEILT
BILD
SIGNALFLUSS
STEUERKETTE
PARALLELE
EVA
VERARBEITUNG
GEZEICHNET
ENERGIEN
FLIEßEN
JEWEILIGEN
ARBEITEN
UNTERSCHIED
ARBEITS
HERAUS
BEZIEHUNG
EBENEN
SCHALTPLANS
ROLLENHEBELVENTILS
GRUNDZUSTAND
ANORDNUNG
UNBETÄTIGT
PFEIL
FALLE
GRENZTASTERS
NOCKENS
ERLÄUTERN
DRUCKLUFTVERTEILUNG
RINGLEITUNG
VERBUNDNETZ
„AUSFÜHRLICHEN“
BESONDERE
SPEZIFIKATIONEN
VORLIEGEN
VEREINFACHTEN
SYMBOLEN
FOLIE
ZWECK
DRUCKREGELUNG
SEKUNDÄRDRUCK
HALTEN
SCHWANKUNGEN
EINGANGSDRUCKS
PRIMÄRDRUCK
EINWIRKUNG
ENTLASSUNGSÖFFNUNG
ENTLÜFTET
ANIMATIONEN
REGELFUNKTION
DRUCKBEGRENZUNGSFUNKTION
DRUCKSCHLÄGEN
AUSGANGSSEITE
LEITUNGSSYSTEMEN
650
LIEFERN
EINZELANLAGE
STABILISIERUNG
DRUCKES
WINDKESSEL
NACHGEORDNET
ABLASSHÄHNE
TIEFSTEN
FRAGEN
TEILNEHMER
WESHALB
LEITUNGSGEFÄLLE
FÜHRT
[17]
MEHRSTUFIGE
VERDICHTET
ZWISCHENGEKÜHLT
DISKUTIEREN
NACHTEILE
KOLBENVERDICHTERN
MEHREREN
TURBINENRÄDERN
VERSETZT
WEGEN
AXIALEN
STRÖMUNGSRICHTUNG
AXIALVERDICHTER
LIEFERMENGEN
KINETISCHE
DRUCKENERGIE
UMGEWANDELT
WARTUNGSARBEITEN
REPARATUREN
ERWEITERUNGEN
NETZES
BESSER
DURCHFÜHREN
RATSAM
NETZ
EINZELNE
ABSCHNITTE
UNTERTEILEN
ABZWEIGE
SAMMELLEISTEN
STECKKUPPLUNGEN
BEDARF
SPÄTER
ERWEITERN
SAMMELT
IGEN
GEFÄLLE
[20]
UNTERHALB
VAKUUMBEREICH
UNGEFÄHR
DIFFERENZ
AUSFÜHRLICHE
SCHALTSYMBOL
VERWEISEN
EINZELSCHALTSYMBOLE
NORMALERWEISE
KOMBINIERT
ALLEM
DRUCKLUFTFILTERS
SAUBERER
FUNKTIONSWEISE
DRALLSCHEIBE
FILTERSCHALE
GEFÜHRT
ROTATION
SCHWERERE
WASSERTRÖPFCHEN
GESCHLEUDERT
VORGEREINIGTE
FILTERPATRONE
HOCHPORÖSEM
GESINTERTEM
WEISEN
NOTWENDIGKEIT
REGELMÄßIGER
WARTUNGSINTERVALLE
TAUPUNKT
ENTHALTENE
KONDENSIEREN
BEGINNT
NIEDRIGER
TAUPUNKTE
2ºC
5ºC
LUFTTROCKNUNG
ABSORPTION
ADSORPTION
REIN
CHEMISCHES
VERBINDET
TROCKNUNGSMITTEL
VERFLÜSSIGT
BEHÄLTERBODEN
REGELMÄßIG
ERSETZT
ENTHALTENEN
GELÖSTEN
STOFFE
OBERFLÄCHE
KÖRPERS
ANGELAGERT
90ºC
ERREICHBAR
GEÖLT
BEWEGLICHE
SCHMIERUNG
BENÖTIGEN
FORTLAUFEND
ANGEREICHERT
ÖLEN
BESCHRÄNKEN
GEÖLTE
ÖLERS
DURCHSTRÖMT
VERENGUNG
DURCHFLUSSKANAL
DRUCKGEFÄLLE
SAUGWIRKUNG
TROPFKAMMER
STEIGLEITUNG
ÖLTRÖPFCHEN
ZERSTÄUBT
DÜRFEN
GEÖLTER
ÖLSTAND
KONTROLLIERT
ROTATIONSANTRIEBE
DICHTUNGSARTEN
BEFESTIGUNGSARTEN
TANDEMZYLINDER
GRUNDLAGE
KONSTRUKTIONSVARIANTEN
AUSFAHREND
FOLIEN
FUNKTIONSPRINZIPS
MATERIALIEN
PERBUNAN
20ºC
80ºC
VITON
190ºC
TEFLON
220ºC
BRINGEN
TEMPERATURBEREICHEN
[31]
BEFESTIGUNGSART
RICHTET
ERFORDERNISSEN
STANDARDBEFESTIGUNGEN
ZUSATZTEILE
BAUKASTENPRINZIP
ERHÄLTLICH
EINBAUPROBLEME
ANWENDUNGSBEISPIELE
[32]
DOPPELTWIRKENDE
BAUEINHEIT
ZUSAMMENGESETZT
HIERDURCH
VERDOPPELT
ÜBERALL
EINBAUBEDINGUNGEN
ZYLINDERDURCHMESSER
VERHÄLTNISMÄßIG
[33]
SCHWENKANTRIEBE
KOMPAKT
ÜBERLASTSICHER
HOHES
DREHWINKEL
GRAD
ANSCHLÄGE
DÄMPFUNG
ELASTISCHE
DÄMPFUNGSRINGE
BESPRECHEN
ENDLOS
DREHENDE
BEWEGUNGEN
UMGEFORMT
NENNT
DRUCKLUFTMOTOREN
KOLBENMOTOREN
ZAHNRADMOTOREN
TURBINENMOTOREN
STELLVERTRETEND
BAUARTEN
LAMELLENMOTORS
DREHANTRIEBE
UNTERTEILT
MOTOREN
KONTINUIERLICHER
BEGRENZTEM
DREHZAHLBEREICHEN
ENTWEDER
FESTE
ERLÄUTERUNG
FUNKTIONSWEISEN
[23]
HANDTASTER
FEDERRÜCKGESTELLTES
HANDTASTERS
DRUCKKNOPF
ZWISCHENSCHRITT
EINFÜHRUNG
ENTLÜFTUNGSBOHRUNG
STANGENSEITE
VERSCHMUTZUNG
GESICHERT
LUFTSTAU
BEHINDERT
ENTLÜFTUNGSAUSGANG
ANGEBRACHT
GEWÄHLTE
ZYLINDERGRÖßE
ERFORDERLICHEN
EINFACHWIRKENDE
SPANNZYLINDER
ARBEIT
VERRICHTEN
ÄUßERE
BEMESSEN
GENÜGEND
ZURÜCKBRINGT
VERHÄLTNIS
FEDERGRÖßE
EINFAHRGESCHWINDIGKEIT
OBGLEICH
HÄUFIGER
VERANSCHAULICHUNG
PRINZIPS
ZUFUHR
AUSGEFAHRENEM
[27]
GRÜNDEN
RÜCKSTELLSICHERHEIT
HEUTE
ZWINGEND
ERFORDERLICH
VERRICHTET
VARIANTENVIELFALT
WERKSTOFFE
USW
[28]
ARBEITSANSCHLÜSSE
ANIMATION
ABWECHSELNDE
BEAUFSCHLAGUNG
ZYLINDERROHR
LAGERDECKEL
LAGERBUCHSE
ABSTREIFRING
[29]
UNTERBRICHT
DÄMPFUNGSKOLBEN
ABFLUSSWEG
EINGESPERRTE
ABLUFT
LETZTEN
HUBWEGES
ABLUFTDROSSELUNG
DROSSELRÜCKSCHLAGVENTILE
ÜBUNG
DIREKTES
ANSTEUERN
ÜBERSICHT
INDIREKTES
SCHALTSTELLUNGEN
DURCHFLUSSWEGE
BETÄTIGUNGSART
AUSGEKLAMMERT
UNTERSCHIEDE
EINZELNEN
ERWÄHNEN
FEHLANSCHLÜSSE
VERMEIDEN
VERSCHLIEßT
FEDERBELASTETE
DICHTTELLER
DRUCKLUFTANSCHLUSS
ENTLÜFTUNGSANSCHLUSS
VENTILSTÖßEL
GEPRESST
GROß
GENUG
GEGENKRAFT
FUNKTIONSDARSTELLUNG
VENTILAUFBAU
TRAGEN
ANSCHLIEßEN
ERLEICHTERN
BETONEN
VORZUNEHMEN
VENTILART
LEDIGLICH
VERTAUSCHT
BETÄTIGUNGSAUFBAU
GEDREHT
BETÄTIGUNGSKRÄFTE
VORHERGEHENDEN
BETÄTIGUNGSKRAFT
REDUZIEREN
VORSTEUERVENTIL
ANSTEHENDE
MEMBRAN
DRÜCKT
VENTILTELLER
ROBUSTES
STÖßEL
TELLERSITZE
VERGLEICHSWEISE
WEGEVENTILEN
BETRACHTET
BETRACHTER
HERAUSGEFÜHRT
RÜCKSTELLFEDERN
PARALLELEN
HERAUSFINDEN
ÜBERSCHNEIDUNGSFÄHIG
PLATTENSCHIEBERVENTIL
FUßBETÄTIGUNG
VERDREHEN
SCHEIBEN
DURCHFLUSSKANÄLE
MONTAGE
ANSCHLUSSPLATTEN
KOMPAKTE
BAUWEISE
STRÖMUNGSVERLUSTE
5599
IMPULSVENTILE
HERRSCHT
SCHIEBERVENTILEN
SPALTBREITE
SCHIEBER
GEHÄUSEBOHRUNG
002
004
BESCHÄDIGUNG
LUFTEINTRITT
KOLBENLAUFBÜCHSE
VERTEILT
BETÄTIGUNGSWEG
WESENTLICH
SITZVENTILEN
BEANSPRUCHUNG
BAUPRINZIP
TELLERSITZVENTILEN
DICHTUNGSMETHODE
SCHWEBETELLERDICHTUNG
VORTEIL
SCHALTWEG
LETZTE
SCHALTUNGSPOSITION
BEIBEHALTEN
GEGENÜBERLIEGENDEN
STEUEREINGANG
SCHALTEINSTELLUNGEN
STEUERANSCHLÜSSE
SPERRMITTELSTELLUNG
FEDERZENTRIERUNG
VENTILPOSITIONEN
VORDEREN
IMPULSVENTILEN
[56]
SPEICHERVERHALTENS
BRAUCHT
AUSFAHRSIGNAL
1S1
STELLGLIEDES
1V3
1A1
KURZ
[57]
AKTUELLER
ERARBEITEN
[58]
1S2
HALB
EINGEFAHREN
[59]
STARTSIGNAL
DROSSELRÜCKSCHLAGVENTILEN
REGULIEREN
SITUATION
WERKSTÜCK
SPANNEN
EINGESPANNT
EINZIGE
ANTRIEBSGLIED
ARBEITSWEISE
GROßEM
ZYLINDERDURCHMESSERN
VORTEILE
INDIREKTER
STEUERUNG
DRUCKLUFTMENGE
[63]
STELLGLIEDER
ERFOLGEN
ANTRIEBSMITGLIED
ZUGEORDNETE
[64]
ZAHLEN
CETOP
68P
REV
VORLÄUFIGE
EMPFEHLUNG
FRÜHER
HIERZU
BUCHSTABEN
ERGÄNZEN
ÜBUNGEN
[38]
TEILWEISE
VOLLEN
[65]
[66]
HOHEM
GRÖßERES
HÖHEREM
VORZUZIEHEN
SIGNALGLIED
STELLGLIEDS
1V1
KOLBENSEITE
DARAUFHIN
STEUERT
NAHE
[67]
UMKEHR
BEWEGUNGSRICHTUNG
JEDERZEIT
[68]
MECHANISCHER
RÜCKSTELLUNG
WAHL
KONKRETEN
KOMBINIERTER
BETÄTIGUNGEN
RÜCKSTELLUNGEN
THEMATISIEREN
ZUSAMMENSPIEL
BETÄTIGUNGS
RÜCKSTELLUNGSART
HALBKUGEL
ENTLÜFTUNG
VENTILSTÖßELS
DICHTELEMENT
SITZ
ABGEHOBEN
ANSTEHENDEN
ÜBERWUNDEN
DURCHGESTRÖMT
TELLERSITZVENTIL
KUGELSITZ
BETÄTIGUNGSKÖPFEN
BEGRENZUNGEN
LIEGEN
NOTWENDIGEN
BEGRÜNDET
SCHRÄNKT
MÖGLICHE
VENTILGRÖßE
WÄCHST
ANSPRECHZEIT
BEWEGUNGSWEG
DURCHSTRÖMEN
„SPERR
RUHESTELLUNG“
BEDIENT
DRUCKLUFTVERLUST
UNEMPFINDLICH
SCHMUTZ
LEBENSDAUER
„ÜBERSCHNEIDUNGSFREI“
ERSTE
SEQUENZ
TELLERSITZES
ANFORDERUNGEN
ABGESPERRT
RÜCKSCHLAGVENTILS
[69]
SIGNALEINGABE
SIGNALGLIEDER
ELEMENT
AUFGABENSTELLUNG
WAHLWEISEN
TASTERN
VERSUCHT
ERFOLG
FEHLFUNKTION
SELBST
[79]
ATMOSPHÄRE
[80]
GLEICHE
VORHERGEHENDE
EINGEBAUTEM
RÜCKSCHLAGFUNKTION
DICHTELEMENTS
[81]
1V2
WEITERGELEITET;
VORGEHENDEN
ENTNAHME
TEILEN
FALLMAGAZIN
PEDALS
ENDPOSITION
ABFRAGE
[83]
LOGISCHE
PEDAL
WECHSELVENTILS
WEITERGELEITET
SIGNALGLIEDES
GELÖSCHT
SPEICHERND
1B1
[84]
[85]
DURCHFLUSSWIDERSTAND
KLEINGEHALTEN
AUSLASSÖFFNUNG
ABGEFÜHRT
ABLUFTGERÄUSCHE
GERÄUSCHDÄMPFUNG
[86]
SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTILE
RÜCKLAUFZEITEN
VERKÜRZT
LUFTWIDERSTAND
ZWECKMÄßIGSTEN
NAH
BAUEN
BENUTZEN
SPERREN
GEBEN
KUGEL
TELLER
ÖFFNUNGSDRUCK
EINBAU
SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTILS
STRÖMUNGSWIDERSTAND
ABLUFTSEITE
STEMPEL
ABKANTVORRICHTUNG
FLACHMATERIAL
ABKANTEN
ANGETRIEBEN
AUSFAHRGESCHWINDIGKEIT
AUSGANGSPOSITION
ZURÜCKFAHREN
[89]
1V4
ZWEIDRUCKVENTILS
UMGANGEN
[90]
MÖGLICHST
ZYLINDERANSCHLUSS
MONTIERT
[91]
LOGISCHEN
SIGNALEN
HAUPTSÄCHLICH
VERRIEGELUNGSSTEUERUNGEN
KONTROLLFUNKTIONEN
DRUCKUNTERSCHIEDEN
NIEDRIGEREN
GLIEDES
REIHENSCHALTUNG
ZURÜCKGEHEN
[72]
FORT
[73]
ENTWICKELN
ÜBERGABESTATION
HEBT
WERKSTÜCKE
BEDIENER
[75]
ERFORDERT
SIGNALEINGANG
[76]
GEZEIGTEN
VERSCHLAUCHUNGSAUFWAND
ÜBERSICHTLICHKEIT
[77]
ZULUFT
STROMVENTIL
[92]
GESCHWINDIGKEITSBEEINFLUSSUNG
ANTRIEBSGLIEDERN
AKTUATOR
KONTERMUTTER
FEINJUSTIERUNG
FIXIEREN
[93]
KOMBINATIONSVENTILE
GESAMTANSICHT
VERGRÖßERTER
GEDROSSELT
DROSSELN
FIXIERBAR
GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
DROSSELRÜCKSCHLAGVENTILS
ZULUFTDROSSELUNG
SCHALTUNGEN
GENERELL
[96]
DRUCKABHÄNGIGE
PRÄGEN
WERKSTÜCKEN
GESAMT
TEILANLAGE
BEEINFLUSSEN
DURCHFLUSSRICHTUNG
[97]
EINSTELLVORRICHTUNG
TYPISCHE
HEFTEN
KLEBEN
WERKSTÜCKES
SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN
[98]
DRUCKSCHALTVENTILE
STEUERUNGEN
SCHALTVORGANG
BESTIMMTER
STEUERKOLBEN
SCHALTSYMBOLS
DRUCKMESSGERÄTS
ANSPRECHDRUCK
GEPRÄGT
PRÄGEDRUCKS
PRÄGEDRUCK
[101]
PRÄGEPOSITION
ABGEFRAGT
[102]
GEGEBENENFALLS
[103]
SPEICHERSCHALTUNG
GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG
FESTSTELLBARE
ERFORDERLICHEM
[104]
ZUSATZSPEICHER
VERLÄNGERT
VERSCHMUTZTER
GENAUIGKEIT
BEZIEHUNGEN
DROSSELEINSTELLUNG
SPEICHERGRÖßE
ANTRIEB
KLEBEPRESSE
PRESSZYLINDERS
PRESSPOSITION
PRESSZEIT
ERNEUTER
HINTEREN
104
PRESSEN
[107]
PRESS
VERRIEGELUNGSDAUER
VERZÖGERUNGSVENTILEN
VERZÖGERUNGSVENTILS
GEFÜLLT
EINGEBAUTE
KURZEM
AUSFAHRWEG
GEHT
1B2
PRESSDAUER
[108]
[109]
BEWEGUNGSRICHTUNGEN
[110]
„SPEICHERN“
IMPULSVENTILS
[111]
EINSCHALTEN
SICHERZUSTELLEN
[112]
UMSCHALTVENTIL
BESTÄTIGUNG
2A1
ZYKLUS
[113]
BEWEGUNGSABLAUF
KURZSCHREIBWEISE
BEWEGUNGSABFOLGE
TRETEN
SIGNALÜBERSCHREITUNGEN
[114]
AUSFÜHREN
LÖSUNGSVORSCHLAG
ROLLENHEBELVENTILEN
SCHALTZUSTÄNDEN
SIGNALÜBERSCHNEIDUNGEN
[115]
VORHERSEHBAR
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
[116]
DRITTEN
2V1
[117]
STEUERDIAGRAMMEN
STEUERDIAGRAMM
[118]
KIPPROLLENVENTILEN
SIGNALGLIEDERN
2B1
ABLAUFSICHERHEIT
KIPPROLLENVENTILE
VERKÜRZEN
DARIN
SENSORSIGNAL
UMSCHALTSIGNAL
[120]
HYBRIDER
MAGNETVENTILE
MAGNETIMPULSVENTILE
SIGNALSTEUERUNG
SCHALTUNGSSYSTEMATIK
VERBINDUNGSPROGRAMMIERTE
SPEICHERPROGRAMMIERTE
